{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Checkliste Flachdach","Daten","PDF"],"not_rendered":{"charts":0,"images":5,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Checkliste Flachdach","index":0,"n_rows":35,"n_cols":5,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[null,"CHECKLISTE FLACHDACHSERVICE"]
[]
[]
[null,"Allgemeines","Bezeichnung Bauvorhaben:",null,"bei mehreren Teilflächen bitte gleiche Bezeichnung wählen"]
[null,null,"Adresse Bauvorhaben"]
[]
[null,null,"Kunde"]
[null,null,"Ansprechpartner Kunde/Kontakt"]
[]
[null,null,"Niederlassung:"]
[null,null,"Ansprechpartner/NL"]
[]
[]
[null,"Dämmstoff","Materialtyp"]
[null,null,"Druckbelastung und WLG in kPa"]
[null,null,"Unterlegung/Oberlage"]
[]
[null,null,"Gefälle in %"]
[null,null,"Plattenkante Grundplatte"]
[null,null,"Entwässerungstyp"]
[null,null,"Attikaausbildung"]
[null,null,"Dämmstoffhersteller"]
[null,null,"Angebotsnummer D1K wenn vorhanden"]
[]
[]
[]
[null,"Zusätze","Befestigung",null,"erklärender Text: Bitte nutzen Sie zur Übermittlung Ihrer Daten das herstellerseitig bereitgestellte Online-Formular"]
[null,null,"Entwässerung"]
[null,null,"Absturzsicherung"]
[null,null,"Logistik"]
[]
[null,"Übermittlung"]

{"sheet":"Daten","index":1,"n_rows":63,"n_cols":15,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[null,"CHECKLISTE FLACHDACHSERVICE"]
[]
[]
[null,"Allgemeines","Bezeichnung Bauvorhaben:",null,"bei mehreren Teilflächen bitte gleiche Bezeichnung wählen"]
[]
[null,null,"Name Verarbeiter:"]
[]
[null,null,"Niederlassung:"]
[]
[null,null,"Ansprechpartner:"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Dämmstoff","Kriterium","Kriterienname","Eingabe","vorherige Auswahl","Anzahl Werte","Werte"]
[null,null,1,"Materialtyp","Pflicht","entfällt",4,"EPS","PUR/PIR","Mineralfaser","Schaumglas"]
[]
[null,null,2,"Druckbelastung und WLG in kPa","Pflicht","EPS",8,"040/100","035/100","035/150","035/200","032/100","032/150","031/100","031/150"]
[null,null,null,null,null,"PUR/PIR",5,"023/120","023/150","025/120","026/120","027/120"]
[null,null,null,null,null,"Mineralfaser",4,"037/60","038/70","039/70","040/70","Rockwool Georock 038/70","Rockwool Georock MV 040/70"]
[null,null,null,null,null,"Schaumglas",3,"T3+ (036/500)","T4+ (041/750)","S1 (045/1000)"]
[]
[null,null,3,"Unterlegung/Oberlage","Pflicht","egal",3,"einlagig","wie Gefälledach","abweichendes Material"]
[]
[null,null,4,"Anfangsstärke (Mindesteinbautiefe)","optional (4,5 oder 6)","egal",1,"Freitextfeld"]
[]
[null,null,5,"mittlere Dämmstoffstärke","optional (4,5 oder 6)","egal",1,"Freitextfeld"]
[]
[null,null,6,"U-Wert Bauteil","optional (4,5 oder 6)","egal",1,"Freitextfeld"]
[]
[null,null,7,"Gefälle","Pflicht","egal",1,"Freitextfeld"]
[]
[null,null,8,"Plattenkante Grundplatte","Pflicht","egal",2,"Grundplatte mit Falz (nicht bei Mineralfaser und Schaumglas)","ohne Falz"]
[]
[null,null,9,"Entwässerungstyp","Pflicht","egal",2,"Punktentwässerung mit Kehl- und Gratplatte","Punktentwässerung mit Dachreiter","Rinnenentwässerung","Linienentwässerung"]
[]
[null,null,10,"Attikaausbildung","Pflicht","egal",2,"vorgestellt","aufgestellt"]
[]
[null,null,11,"Dämmstoffhersteller","optional","egal",1,"Freitextfeld"]
[]
[]
[null,null,12,"Angebotsnummer D1K wenn vorhanden","optional","egal",1,"Freitextfeld"]
[]
[null,null,13,"Dateianhänge Gefälledach","optional","egal","Datei… (nur dwg, pdf, jpeg oder tif)"]
[]
[]
[]
[null,"Zusätze","Kriterium","Kriterienname","Eingabe","vorherige Auswahl","Anzahl Werte","Werte"]
[]
[null,null,14,"Befestigung","optional","egal",1,"Ankreuzfeld","Freitextfeld für Hersteller"]
[null,null,null,"erklärender Text: Bitte nutzen Sie zur Übermittlung Ihrer Daten das herstellerseitig bereitgestellte Online-Formular"]
[]
[null,null,15,"Entwässerung","optional","egal",1,"Ankreuzfeld","Freitextfeld für Hersteller"]
[]
[null,null,16,"Absturzsicherung","optional","egal",1,"Ankreuzfeld","Freitextfeld für Hersteller"]
[]
[null,null,17,"Logistik","Pflicht","vorbelegt mit Wert 1","mit Stapler","Kranentladung bauseits durch Auftraggeber"]
[]
[]
[null,"Übermittlung",18,"E-Mail Button","Pflicht","egal","Formular in E-Mail an flachdachservice@d1k.de übertragen und versenden"]

{"sheet":"PDF","index":2,"n_rows":47,"n_cols":2,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
["E R F A S S U N G S B O G E N   G E F Ä L L E D A C H P L A N U N G "]
[]
["Allgemeines"]
[]
[null,"Bezeichnung Bauvorhaben:"]
[null,"Adresse Bauvorhaben"]
[]
[null,"Kunde"]
[null,"Ansprechpartner Kunde/Kontakt"]
[]
[null,"Niederlassung:"]
[null,"Ansprechpartner/NL"]
["Dämmstoff"]
[]
[null,"Materialtyp"]
[]
[null,"Druckbelastung und WLG in kPa"]
[]
[null,"Unterlegung/Oberlage"]
[]
[]
[null,"Anfangsstärke (Mindesteinbautiefe)"]
[]
[null,"Gefälle in %"]
[]
[null,"Plattenkante Grundplatte"]
[]
[null,"Entwässerungstyp"]
[]
[null,"Attikaausbildung"]
[]
[null,"Dämmstoffhersteller"]
[]
[null,"Angebotsnummer D1K wenn vorhanden"]
[]
["Zusätzliche Leistungen"]
[]
[null,"Befestigung"]
[]
[null,"Entwässerung"]
[]
[null,"Absturzsicherung"]
[]
[null,"Logistik"]